|  |  |
| --- | --- |
| PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO TAPAR LOS TARROS DE TINTA. |  |
| ANTES DE TRABAJAR CON ESTE EQUIPO RESTIRAR LOS TAPONES PEQUEÑOS DE LOS TARROS DE TINTA. |  |